Schema úpravy  ALC  u FT 817        ( deska MAIN UNIT)
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Po otevření radia vidíme na desce MAIN-UNIT vedle červeného konektoru pro klíč svorkovnici   J1003  a vpravo nad ní Tantal C1113 a vedle odpor R1094.

Nejprve odpájíme Tantal a pak odpor. Tantal připájíme zpátky

 ale s otočenou polaritou !!!  a

 bod R1094 – minus Tantalu uzemíme kapkou cínu.
Odpor C1114 nakreslený ve schematu by měl být na spodní straně desky – ale u mých obou FT817 není osazen.

Spodní strana desky MAIN UNIT
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