<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.14" x2="52.14" y2="0.14" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="52.14" y1="0.14" x2="52.14" y2="30.31" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="52.14" y1="30.31" x2="0" y2="30.31" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.31" x2="0" y2="0.14" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-0.63" y1="30.87" x2="52.92" y2="30.87" width="0.254" layer="46"/>
<wire x1="52.92" y1="30.87" x2="52.92" y2="-0.63" width="0.254" layer="46"/>
<wire x1="52.92" y1="-0.63" x2="-0.63" y2="-0.63" width="0.254" layer="46"/>
<wire x1="-0.63" y1="-0.63" x2="-0.63" y2="30.87" width="0.254" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="display-hp">
<description>&lt;b&gt;Hewlett Packard LED Displays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HDSP-R">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 15-mm 2 character 7 segment, decimal point right</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DIS1" library="display-hp" package="HDSP-R" value="VQE24">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DIS2" library="display-hp" package="HDSP-R" value="VQE24">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP4" value=""/>
<element name="JP3" library="jumper" package="JP4" value=""/>
<element name="JP4" library="jumper" package="JP4" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="DIS2" pad="16"/>
<contactref element="DIS2" pad="11"/>
<contactref element="DIS1" pad="16"/>
<contactref element="DIS1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="DIS2" pad="14"/>
<contactref element="DIS2" pad="13"/>
<contactref element="DIS1" pad="14"/>
<contactref element="DIS1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="DIS2" pad="3"/>
<contactref element="DIS2" pad="6"/>
<contactref element="DIS1" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="DIS1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="DIS2" pad="2"/>
<contactref element="DIS1" pad="2"/>
<contactref element="DIS2" pad="7"/>
<contactref element="DIS1" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="DIS2" pad="15"/>
<contactref element="DIS2" pad="12"/>
<contactref element="DIS1" pad="15"/>
<contactref element="DIS1" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="DIS2" pad="17"/>
<contactref element="DIS2" pad="10"/>
<contactref element="DIS1" pad="17"/>
<contactref element="DIS1" pad="10"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="DIS2" pad="18"/>
<contactref element="DIS2" pad="9"/>
<contactref element="DIS1" pad="18"/>
<contactref element="DIS1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="DIS1" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="DIS1" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="DIS2" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="DIS2" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="DIS2" pad="8"/>
<contactref element="DIS2" pad="1"/>
<contactref element="DIS1" pad="1"/>
<contactref element="DIS1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
